Kraków 2023-01-02

**ZAPYTANIE OFERTOWE 1/RSDL/2021**

**DOSTAWY INNE**

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych zestawów mebli kuchennych przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych”, dofinansowanego w ramach: "Rzeczy są dla ludzi" zapraszamy do złożenia oferty na dostawę materiałów opisanych w poniższym zapytaniu.

*Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w oparciu o zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, jawności, gospodarności, bezstronności oraz obiektywizmu (dla wydatków o wartości powyżej 120 000,00 zł netto)*

|  |  |
| --- | --- |
| *Nazwa i adres zamawiającego:* | **JATI SP. Z O.O.**  **ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków**  **Numer telefonu: 790 565 655**  **NIP: 6793167576** |
| *Rodzaj zamówienia:* | **DOSTAWY INNE** |
| *Tryb postępowania*: | **Zapytanie ofertowe** |
| *Data ogłoszenia zapytania ofertowego*: | **02.01.2023 r.** |
| *Termin składania ofert:* | **od 02.01.2023 r. do 09.01.2023 r.** |

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów o minimalnych parametrach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Parametry** |
| 1. | Płyta wiórowa biała ( na korpusy szafek) gr. 18 mm | - Grubość: 18 mm -  Powierzchnia jednego kompletu: 8,6 m2  - Ilość kompletów: 20  - Łączna ilość materiału (m2): 172 |
| 2 | Obrzeże białe do oklejania wąskich krawędzi | - Powierzchnia: 40 mb -  Ilość kompletów: 20  - Łączna ilość materiału (mb): 800 |
| 3 | Obrzeże białe akrylowe | - Powierzchnia :13,5 mb  Ilość kompletów: 20  - Łączna ilość materiału (mb): 270 |
| 4 | Okucia do szafek ( zawiasy i inne) | - zawiasy puszkowe,  - prowadnice do szuflad,  - kołki łączące,  - uchwyty  Ilość kompletów: 20 |
| 5 | Płyta MDF oklejana białym akrylem | - Powierzchnia: 2,6 m2 -  Ilość kompletów: 20  - Łączna ilość materiału (m2): 52 |
| 6 | Mechanizmy do podnoszenia i opuszczania szafek lub półek | - Akumulator liniowy (napęd silnik) wysuw 450mm 24 volt / 100 wat  - Krańcówka -hamulec bezpieczeństwa zabezpiecz. przed zgnieceniem przedmiotów znajdujących się na blacie przy opuszczaniu szafki  - Elementy z wypalarki cnc, blacha 3mm s3551R2- Konstrukcja szafki  - Elem. toczone umożliwiające poruszanie się szafki - komplet (8 sztuk)  - Tuleje ślizgowe 12 x 14 komplet (16 sztuk)  - Wałki obrotu utwardzone- komplet (8 sztuk )  - Zasilacz wraz z okablowaniem 230/24 volt/100 wat-  - Elem. złączne –  - Pas zabezpiecz. W przypadku zerwania silnika i niekontrolowanego opadnięcia szafki-  - Elem. z płyty mebl.  - Konstr. metal. (8mb 25x25mm ścianka 2mm stal konstrukcyjna malowana proszkowo) do montażu szafki  umożliwiająca montaż bez względu na typ ścian  Ilość kompletów- 60 |
| 7 | Mechanizm do podnoszenia i opuszczania płyty roboczej | - Akumulator liniowy (napęd silnik)  udźwig 180 kg wysuw 250mm 24 volt / 100 wat komplet (2 sztuki)  - Elementy z  wypalarki cnc blacha 3mm s3551R2  - Konstrukcja pod blatowa (12mb 25x25mm  ścianka 2mm, proil 50x 50 mm 3 mb stal konstrukcyjna malowana proszkowo )  - Prowadnice pionowe komplet ( 2 sztuki)  - Zasilacz wraz z okablowaniem 230/24 volt/200  wat  - Elementy złączone komplet  - Blat wraz z usługą CNC  - Zlewozmywak płytki dostosowany do osób z niepełnosprawnościami  - Szuflady + elementy płyty  meblowej  - Elementy z płyty meblowej blendy podblatowe zasłaniające zabudowę i poprawiające bezpieczeństwo płyta 18mm wiórowa  - Włącznik wraz zabezpieczeniem  Ilość kompletów- 20 |
| 8 | Blat roboczy | - Płyta wiórowa -  Powierzchnia: 2,4 mb  Ilość kompletów: 20  - Łączna ilość materiału (mb): 48 |
| 9 | Płyta HDF | - Powierzchnia: 2,5 m2 -  Ilość kompletów: 20  - Łączna ilość materiału (m2): 50 |
| 10 | Płyta biała 16 mm | Płyta wiórowa melaminowana - Grubość: 16 mm - Powierzchnia: 1,5 m2 –  Ilość kompletów: 20  Łączna ilość materiału (m2): 30 |
| 11 | inne | Specyfikacja Klej topliwy, kołki  drewniane Ilość kompletów: 20 |
| 12 | Pilot do mechanizmu podnoszenia blatu | Pilot sterujący wraz z komputerem wyposażonym w zabezpieczenie przeciwkolizyjne umożliwiający zdalne obniżanie i podnoszenie szafek i blatu , a także z funkcję wykluczające jednoczesne sterowanie wyłącznikami jak i  pilotem . Odporny na upadki i ewentualne zamoczenie, pilot posiada funkcję alarmu głosowego gdyby  korzystający potrzebował poinformować że zasłabł czy tez potrzebuje pomocy  Ilość kompletów: 20 |

1. **Termin realizacji zamówienia**

Termin dostawy: 13.01.2022 roku.

1. ***Podpisanie umowy*** z **Dostawcą** przewiduje się **w okresie ważności oferty.**
2. ***Wymagana gotowość* do realizacji zamówienia niezwłocznie po wybraniu Dostawcy przez Zamawiającego i podpisaniu umowy z niniejszym Dostawcą**.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w następujących sytuacjach:

1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
2. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Pr.Bud,
3. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
4. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
5. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
7. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
8. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
9. wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
10. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
11. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
12. obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania,
13. innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
14. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
15. w przypadku braku dostępności materiałów budowlanych lub wydłużony czas oczekiwania, ze względu na sytuację rynkową,
16. w przypadku braku na rynku wykwalifikowanych pracowników, koniecznych do wykonania zadania.

Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy może zostać dokonane w drodze aneksu do umowy skrócenie terminu umownego jej realizacji

1. **Kryteria oceny ofert**

**Cena [C]**

**Cena (100% sumy punktów) – waga punktowa 25 [WC]**

## **Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium**

W kryterium **cena** można uzyskać **4 punkty** w następujący sposób:

* **4 punkty** – najniższa oferta cenowa sumarycznie netto, **3 punkty** – druga z kolei oferta, **2 punkty** – trzecia z kolei oferta, **1 punkt** – czwarta z kolei oferta, **0 punktów** - kolejne.

**Wzór wyliczający punkty sumaryczne dla danej oferty:**

Suma punktów [**SUMA**]: **C x WC**

**Maksymalna liczba punktów:**

Suma punktów: [**SUMA**]: 4 x 25= **100**

1. **Miejsce i sposób składania ofert**

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie na załączonym formularzu należy składać:

**- elektronicznie na adres e-mail:** [**olga@jati.pl**](mailto:olga@jati.pl)

**- w wersji papierowej dostarczając dowolnym sposobem do siedziby Zamawiającego pod adres: ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków**

***Za termin złożenia oferty*** *rozumie się* ***termin wpływu oferty*** *do Zamawiającego na wskazany adres mailowy, lub ww. adresy.*

***Oferty złożone po wskazanym terminie*** *nie będą rozpatrywane.*

***Oferty złożone w niewłaściwym miejscu*** *nie będą rozpatrywane.*

1. Oferta może zostać **złożona** na **Formularzu Zamawiającego** (wzorach) lub na własnym wzorze oferenta zawierającym wymagane elementy tj. :

- datę przygotowania oferty

- informację do kogo skierowana jest oferta:

- informację na temat danych oferenta m.in. Nazwa, Adres, NIP/REGON (jeśli posiada)

- odniesienie do kryteriów oceny oferty (cena netto i brutto przedmiotu wyceny)

- planowany termin dostawy

1. Oferta **powinna** być uzupełniona o wszystkie wyżej wymienione elementy
2. Dla złożonej oferty musi **zostać wskazany termin ważności** (może on znaleźć się na ofercie lub innym dokumencie np. e-mailu, itp.).
3. **Braki** wymienionych poniżej elementów **nie podlegające uzupełnieniu i skutkujące jej odrzuceniem**:
4. Odniesienie się do **kryteriów oceny -** brak odniesienia w kryterium skutkuje przyznanie 0 punktów w danym kryterium.
5. **Braki w okresie** **terminu składania ofert mogą podlegać** uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. **Uzupełnienia** mogą być wykonane pod warunkiem, iż **nie będą miały one wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty**. Mogą one być dokonane na prośbę Zamawiającego lub Dostawcy **jedynie w okresie** **terminu składania ofert**.
6. **Braki po okresie składania ofert mogą podlegać** uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. **Uzupełnienia** mogą być wykonane **jedynie w zakresie oczywistych omyłek**.
7. Dostawca może **złożyć tylko jedną ofertę**.
8. Dostawca **ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty**.
9. Dopuszcza się składanie ofert w walutach obcych.
10. **Kod CPV**

44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

44500000-5 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny

1. **Miejsce realizacji zamówienia**

JATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków

1. **Dodatkowe postanowienia**
2. Jeśli w treści **opisu przedmiotu zamówienia** zawarto **informację o normie**, należy rozumieć to tak, iż **dopuszczalne jest spełnienie norm równoważnych** ("**lub równoważne**").
3. Złożenie oferty **nie stanowi zawarcia umowy**.
4. Zamawiający zastrzega sobie **prawo do unieważnienia postępowania** na każdym etapie bez podania przyczyny.
5. Zamawiający zastrzega, że **otrzymane oferty** mogą **zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej Instytucji Pośredniczącej**.
6. Zamawiający **po dokonaniu oceny** nadesłanych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej oferty co zostanie **udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia** wraz z **upublicznieniem wyników postępowania w taki sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe**.
7. Zamawiający **zaproponuje wybranemu Oferentowi**, który uzyskał największą ilość punktów, **zawarcie Umowy na realizację przedmiotu zamówienia**.
8. **Załączniki**
9. **Formularz ofertowy** – wzór,

**Załącznik nr 1** – wzór formularza ofertowego

Oferta dla:

**JATI SP. Z O.O.**

**ul. Konstantego Brandla 1,**

**30-732 Kraków**

**FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**NR 1/RSDL/2021**

W odpowiedzi na **ZAPYTANIE OFERTOWE** NR **1/RSDL/2021** z dnia **02.01.2023 r.,** związane z dostawą materiałów w ramach projektu pod tytułem: **„Opracowanie innowacyjnych zestawów mebli kuchennych przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych”**

|  |  |
| --- | --- |
| Dane oferenta | |
| Nazwa |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Dane kontaktowe | |
| Imię i nazwisko |  |
| Telefon |  |
| Adres e-mail |  |

**Składamy** poniższą **propozycję ofertową**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot wyceny** | **Ilość**  **(w kompletach.)** | **Cena netto [\*][[1]](#footnote-1)** | **Cena brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| ***KRYTERIUM OCENY OFERT*** *–* ***CENA*** *[C]* | | | |
| ***CZĘŚĆ I*** | | | |
| Płyta wiórowa biała (na korpusy szafek) gr. 18 mm | 20 |  |  |
| Obrzeże białe do oklejania wąskich krawędzi | 20 |  |  |
| Obrzeże białe akrylowe | 20 |  |  |
| Okucia do szafek (zawiasy i inne) | 20 |  |  |
| Płyta MDF oklejona białym akrylem | 20 |  |  |
| Blat roboczy | 60 |  |  |
| Płyta HDF | 20 |  |  |
| Płyta biała 16 mm | 20 |  |  |
| inne |  |  |  |
| ***SUMA CZĘŚĆ I*** | |  |  |
| ***CZĘŚĆ II*** | | | |
| Pilot do mechanizmu podnoszenia blatu | 20 |  |  |
| Mechanizm do podnoszenia i opuszczania płyty roboczej | 20 |  |  |
| Mechanizmy do podnoszenia i opuszczania szafek lub półek | 20 |  |  |
| ***SUMA CZĘŚĆ II*** | |  |  |
| **Łącznie dostawa materiałów** | **SUMA** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Parametry oferty | |
| Termin ważności oferty[[2]](#footnote-2) |  |
| Data przygotowania oferty[[3]](#footnote-3) |  |
| Termin realizacji zamówienia |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Podpis | |
| Imię i nazwisko |  |
| Data |  |
| Podpis i pieczęć (jeśli dotyczy) |  |

1. **(\*) Parametr podlegający ocenie – KRYTERIUM OCENY OFERTY** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Termin ważności oferty** - wymagany termin nie krótszy niż 90 dni. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Data przygotowania oferty –** w dniach składania ofert. [↑](#footnote-ref-3)